|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kontakt:** | Putzmeister Holding GmbH  Marketing  Max-Eyth-Str. 10  D-72631 Aichtal  Tel.: +49 7127 599-311  Fax: +49 7127 599-140  e-mail: [marketing@putzmeister.com](mailto:marketing@putzmeister.com) | **Presse-Information Nr.:**  **Datum:**  **Autor:** | 2036  10.02.2025  Marketing |

**Putzmeister zeigt auf der bauma das wendige, vielseitige Einsteigermodell M27-4 PL**

Autobetonpumpe M27-4 PL – größte Reichweite auf zwei Achsen

**Aichtal, Februar 2025 – Putzmeister präsentiert auf der bauma 2025 eine Maschine, auf die sich europäische Kunden freuen dürften: Mit fast 27 Metern Reichweite auf zwei Achsen verbindet sie ein breites Einsatzspektrum mit einer komfortablen Wendigkeit. Die neue ‚Kleine‘ von Putzmeister ist von Montag, 07. April bis zum Sonntag, 13. April am Putzmeister Stand in Halle B6 auf der bauma zu erleben.**

Die Autobetonpumpe M27-4 Performance Line von Putzmeister begeistert unter anderem mit kurzen Lieferzeiten aufgrund der standardisierten Ausführung und mit einem unglaublichen Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Einsteigermodell auf zwei Achsen ist mit seinem kleinen Radstand sehr kompakt und dadurch leicht zu manövrieren. Sie ist jedoch auch auf drei Achsen erhältlich für Märkte, in denen es auf eine niedrige Achslast ankommt. Mit ihrer umfassenden Grundausstattung ist die Putzmeister Autobetonpumpe für Europa zugelassen. Sie ist daher insbesondere für europäische Kunden als Einsteigermodell äußerst attraktiv, die auf eine stattliche Reichweite von 27 Metern nicht verzichten möchten.

Hier ist die M27-4 in ihrem Element: auf kleineren Baustellen, beim Betonieren von Bodenplatten, im innerstädtischen Bereich, bei der Brückenbetonage, bei Spezial- oder Schlauchanwendungen.

**Kompaktes, leichtes Design für mehr Wendigkeit und Zuladung**

Die M27-4 zeichnet sich durch ein kompaktes und leichtes Design aus. Das bietet nicht nur eine gute Manövrierfähigkeit der Autobetonpumpe, sondern erlaubt es auch, den längsten Verteilermasten auf zwei Achsen zu transportieren.

Der robuste TRC-Unterbau ist mit hydraulischen Teleskopbeinen ausgestattet, die eine einfache und standsichere Aufstellung der Maschine ermöglichen.

Eine 3,1 Meter lange durchgängige Pritsche und das modulare Staukonzept sorgen für ein hohes Stauvolumen. Die Montage von Anbauteilen ist sehr einfach und so steht ausreichend Platz für Magazine, Regale oder Staufächer zur Verfügung. Die Zugänglichkeit zu allen relevanten Komponenten erleichtert ebenfalls die Arbeit.

**Stufenlose Abstützung** **für vielfältige Einsätze**

Die vollflexible, stufenlose Abstützung ist die optimale Lösung für nahezu jede Baustelle, da sie die ideale Kombination aus Abstützfläche und Auslegerreichweite bietet. Ergonic® 3 und iSC light (intelligent Set-up Control) ermöglichen eine Vielzahl von Positionen – von der Null- bis zur Voll-Abstützung. Das Sicherheitssystem reduziert die Abstützbreiten signifikant, ohne dabei Kompromisse in Sachen Stabilität einzugehen.

**Flexible Reichweite für ein breites Einsatzspektrum**

Der 4-armige Mast in kompakter Z-Faltung ist aufgrund des 100° A-Winkel und der Überstreckung noch flexibler und sehr einfach zu bedienen. Mit 26,4 Metern Reichhöhe und 22,5 Metern horizontaler Reichweite sowie einer Ausfalthöhe von 6,7 Metern ist die Maschine unglaublich vielseitig einzusetzen.

**Ergonomie und Sicherheit für optimales Arbeiten**

Serienmäßig bei der 27-4: ein hohes Maß an Sicherheit unter anderem dank der T0-Abstützung, die sich unter der durchgängigen Pritsche befindet, großer Trittstufen und eines durchdachten Beleuchtungskonzepts. Dazu kommt das Magazin, das sich hydraulisch auf die richtige Arbeitshöhe absenken lässt, ein Handlauf, die Sicherheitsabschaltung am Trichter und vieles mehr.

**Ergonic® 3 – Steuerung für mehr Bedienerfreundlichkeit**

Ergonic® 3 bietet eine übersichtliche, schnelle und sichere Handhabung der Maschine, wie es bei allen Putzmeister Produkten der Fall ist. Besonders die intuitive Bedienung mit einer klaren Menüstruktur und schlüssigen Anordnung der Funktionen auf dem Display sorgt für effizientes Arbeiten und schnelle Reaktionen. Der vollständige Überblick über den Maschinenstatus (inkl. Ventile, Sensoren, LEDs an Sicherungen) gewährleistet eine umfassende Kontrolle. Und auch das detaillierte Fehlermanagement lässt den Maschinisten Störungen schnell erkennen und beheben – häufig auch ohne den Einsatz eines Technikers von Putzmeister.

Ein mehrstufiger Notbetrieb stellt die Funktionsfähigkeit der Maschine auch unter härtesten Bedingungen und in nahezu jedem Fall sicher.

**Performance Line bedeutet: standardmäßig top ausgestattet**

Die M27-4 PL kommt mit einer Putzmeister Betonpumpe 11 H und somit mit einer Fördermenge von 110 m3/h und 78 bar Förderdruck. Mit an Bord ist die Steuerung Ergonic® mit Kabelfernsteuerung; 2-lagige Förderleitungen, ein Rüttler, 500 l Wassertank, eine Kontrollpunktbeleuchtung, der klappbare Spritzschutz, ein zentralisiertes Manometer, beidseitig klappbare Seitenwände, ein Hochdruckreiniger, ein Unterfahrschutz hinten, Connected Services und vieles mehr, sodass kaum ein Wunsch offenbleibt.

**Über die Putzmeister Gruppe**

Die Putzmeister Gruppe entwickelt und produziert technisch hochwertige Maschinen in den Bereichen Betonförderung, Autobetonpumpen, Stationäre Betonpumpen, Verteilermaste und Zubehör, Anlagentechnik, Rohrförderung von Industrie-Dickstoffen, Betonspritzen und -Transport im Tunnel und unter Tage, Mörtelmaschinen, Verputzmaschinen, Estrichförderung, Injektion- und Sonderanwendungen. Marktfelder sind die Bauindustrie, Berg- und Tunnelbau, industrielle Großprojekte, Kraft- und Klärwerke sowie Müllverbrennungsanlagen weltweit.

Sitz des Unternehmens ist Aichtal, Deutschland. Mit über 4000 Mitarbeitenden erwirtschaftete das Unternehmen 1 Milliarde Euro Umsatz im Geschäftsjahr 2023.