|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Contact :** | Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH  Marketing  Max-Eyth-Str. 10  D-72631 Aichtal  Tél. : +49 7127 599-0  Fax : +49 7127 599-140  e-mail : mm@putzmeister.com | **Communiqué de presse n° :**  **Date :**  **Auteur :** | 2050  10/03/2025  Märkert/Schlösinger |

La pompe de malaxage MP 25 de Putzmeister Mörtelmaschinen au salon bauma 2025 à Munich

La MP 25 : efficacité maximale pour le pompage de mortier sec prêt à l'emploi

Aichtal, février 2025 – Depuis plus de 60 ans, Putzmeister est le leader de l’innovation dans la technique du mortier. La pompe de malaxage MP 25 est l’un de ses succès : entièrement équipée, adaptée aux chantiers et fiable. Mais surtout, elle est incroyablement flexible et très efficace pour malaxer, transporter et appliquer des enduits. Du lundi 7 avril au dimanche 13 avril, les personnes intéressées pourront se laisser convaincre par la polyvalence et la puissance de la MP 25 au salon bauma, à Munich, au stand B6.

La MP 25 est l’une des pompes de malaxage les plus polyvalentes du marché. Véritable multitalent, elle est en mesure de traiter pratiquement tous les mortiers secs prêts à l’emploi pompables avec une granulométrie de 4 mm, qu’il s’agisse de matériaux en sacs, en silos ou en conteneurs. Elle permet de transporter des enduits extérieurs (enduits à la chaux, chaux-ciment et isolants) et intérieurs (plâtre / plâtre-chaux) au bon endroit, tout comme les chapes autonivelantes et les chapes de sulfate de calcium. À cet effet, les pièces de la vis sans fin sont faciles à changer en fonction de l’application.

Quels que soient les matériaux traités, la MP 25 permet une utilisation extrêmement simple. Le matériau est versé dans le réservoir, tout le reste est pris en charge par la machine, sans interruption. Le dosage parfait du produit et de l’eau permet d’obtenir une consistance constante. La pompe à eau intégrée garantit une alimentation en eau régulière, tandis que la chambre de gâchage conique assure un débit optimal. Cela facilite l’application et crée les meilleures conditions pour fournir un travail de qualité sur le chantier.

Des performances « made in Germany »

La MP 25 est parfaitement équipée pour une utilisation intensive et prolongée sur les chantiers. Son châssis renforcé la rend particulièrement robuste et durable. À cela s’ajoutent un moteur d’entraînement de 5,5 kW et un compresseur d’air d’une puissance de 250 l/min. Avec une pression de refoulement de 40 bar, il est alors possible d’obtenir une distance d'acheminement de 40 m et une hauteur de 15 m, en fonction du matériau utilisé.

Utilisation confortable et sûre

Tous les éléments de commande et d’affichage sont placés d’un seul côté. Cela permet à l’utilisateur de toujours tout avoir à l’œil et à portée de main. De plus, la grande trémie de remplissage avec ouvre-sacs facilite le chargement de matériaux en sac. Par ailleurs, le rotor peut facilement être vissé à la main grâce à l’aide au vissage. Et cet accessoire est rangé dans la boîte à outils pratique.

Facile à démonter et à transporter

Comme toutes les pompes de malaxage de Putzmeister, la MP 25 peut aussi être entièrement démontée en plusieurs modules maniables et ce, en quelques gestes et sans outil. Le nettoyage, la maintenance et le transport sont alors simplifiés. Les modules peuvent ensuite être chargés tout aussi facilement dans une voiture ou transportés sur le chantier jusqu’aux étages supérieurs. Sinon, la pompe facilite également le transport ou le déplacement : sabot pour chariot élévateur, anneaux de levage et poignées de transport rabattables sont fournis de série départ usine.

**À propos de Putzmeister Mörtelmaschinen**

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH fait partie du groupe Putzmeister, et se spécialise dans le développement et la production de machines spécifiques pour le mortier et les pompes à chape. Les cas d’application couverts par ces machines comprennent aussi bien chape de ciment, chape liquide et enduit que béton projeté, béton fin et autres applications spéciales. Putzmeister Mörtelmaschinen regroupe les marques Putzmeister, Brinkmann et Lancy. La société produit au siège de l’entreprise à Aichtal, en Allemagne, et à Floirac (près de Bordeaux), en France.

**À propos du groupe Putzmeister**

Le groupe Putzmeister développe et produit des machines de haute qualité technique dans les domaines du transport de béton, des pompes à béton automobiles, des pompes à béton stationnaires, des mâts de distribution et des accessoires, de la technique d’installation, du transport de tubes pour les matériaux épais industriels, des pulvérisateurs et du transport de béton dans les tunnels et souterrains, des machines à mortier, des machines à crépir, du transport de chapes, des applications d’injection et spéciales. Les segments de marché sont l’industrie de la construction, l’exploitation minière et le creusement de tunnels, les grands projets industriels, les centrales électriques et d’épuration ainsi que les installations d’incinération des déchets dans le monde entier.

Le siège social de la société est situé à Aichtal, en Allemagne. Avec plus de 4000 employés, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros au cours de l’exercice 2023.