|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kontakt:** | Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH  Marketing  Max-Eyth-Str. 10  D-72631 Aichtal  Tel.: +49 7127 599-0  Fax: +49 7127 599-140  e-mail: [mm@putzmeister.com](mailto:mm@putzmeister.com) | **Presse-Information Nr.:**  **Datum:**  **Autor:** | 2055  10.03.2025  Märkert/Schlösinger |

Putzmeister präsentiert das erfolgreiche Comeback des EstrichBoy DC 260 auf der bauma

Die Legende lebt: der völlig neu konzipierte EstrichBoy Klassiker DC 260

Aichtal, Februar 2025 – Der neue EstrichBoy DC 260 ist eine konsequente Weiterentwicklung des legendären Klassikers der Putzmeister Marke Brinkmann. Bei seiner Neuentwicklung standen vor allem Bedienerfreundlichkeit, Langlebigkeit und Servicefreundlichkeit im Vordergrund. Mit zahlreichen, praxisorientieren Konfigurationsmöglichkeiten ist er gewappnet für alle Anforderungen auf der Baustelle und überzeugt durch hohe Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Von Montag, 07. April, bis Sonntag, 13. April, können Besucher das Comeback des EstrichBoys live auf der bauma in München in Halle B6 erleben.

Funktionaler, wartungs- und servicefreundlicher, unkomplizierter: Der neue EstrichBoy überzeugt auf ganzer Linie. Er fördert alle erdfeuchten Estriche: zum Beispiel Zementestrich, Calciumsulfatestrich (Anhydrit), Magnesiaestrich oder Rüttelboden (konsistenzabhängig). Seine hohe Förderleistung sorgt dabei für eine enorme Effizienz. Ergänzt wird die Qualitätstechnik made in Germany von einem erstklassigen Service mit flächendeckendem Händlerservicenetz und von praxisorientierten Anwender­ und Technikerschulungen an der Putzmeister Akademie.

**Stark als DC260/45, noch stärker als DC260/55**

Der neue EstrichBoy ist in zwei Motorversionen verfügbar: Das Modell DC260/45 bringt mit dem sparsamen 3-Zylinder-Deutz TD 2.2 L3 36,4 kW Leistung und maximal 5 m3/h Fördermenge. Das Modell DC260/55 ist die stärkere Alternative mit 44,5 kW Leistung und bis zu 5,2 m3/h Fördermenge. Darüber hinaus gibt es für beide Motorisierungen die Variante B, d. h. mit Beschicker sowie die Variante BS mit Beschicker und Schrapper. Mit der Option BluePower kann die Motordrehzahl in fünf Stufen eingestellt werden. Das Display zeigt dabei an, ob gerade Kraftstoff gespart oder die maximale Leistung des EstrichBoy abrufen wird.

Alle Maschinen-Varianten erfüllen den gültigen Emissionsstandard Stage V und strenge Schallschutzvorgaben. Sie sind also für die Zukunft bestens aufgestellt. Der EstrichBoy kann demzufolge überall in der EU und in der Schweiz eingesetzt werden. Aufgrund seiner TRGS 554 Konformität lässt er sich problemlos in (teil-)geschlossenen Bereichen betreiben.

Mit nur 1.900 kg Zuglast in der Variante mit Beschicker und Schrapper ist der EstrichBoy DC 260 der leichteste Estrichförderer seiner Leistungsklasse am Markt. Damit haben Anwender mehr Möglichkeiten bei der Auswahl der Zugfahrzeuge. Auch die Kranöse zum einfachen Versetzen der Maschine auf der Baustelle im Kranbetrieb ist serienmäßig verbaut.

**Übersichtlich, robust und noch leichter zu bedienen**

Das Bedienkonzept wurde komplett überarbeitet und macht die Bedienung noch leichter. Alle Bedien- und Anzeigenelemente wurden zentral an einem Ort zusammengefasst. Damit hat der Bediener jederzeit alles im Blick. Die Kombination aus robusten Schaltern und dem bewährten Keypad vereint dabei die Vorteile beider Bediensysteme und ist damit ideal auf die Anforderungen im Baustellenalltag ausgelegt. Das ermöglicht ein einfaches und intuitives Bedienen der Maschine und vermeidet wirksam Bedienfehler und somit Stillstandszeiten der Maschine.

Ganz neu konzipiert ist das hochauflösende Display inklusive USB-Anschluss für Software-Updates. Robust durch Panzerglas geschützt und schmutzresistent ist es auf die harten Anforderungen im Baustellenalltag ausgelegt. Bei der Entwicklung standen eine übersichtliche Darstellung und die einfache, logische Menüführung im Mittelpunkt. Neue Servicemenüs bieten zusätzliche Informationen und erhöhen den Bedienkomfort.

**Noch mehr Optionen, noch mehr Möglichkeiten**

Optional steht ein Telematiksystem zur Wahl, das mithilfe einer Online-Überwachung von wichtigen Betriebs- und Maschinenparametern die Effektivität und Betriebszeiten erhöht, insbesondere durch den Fernzugriff von Putzmeister Servicemitarbeitern im Falle einer Störung.

Der integrierte Diebstahlschutz sorgt für zusätzliche Sicherheit. Weitere Optionen sind unter anderem ein Arbeitsscheinwerfer mit starken LEDs, ein Silo-Aufbau, eine Lkw-Kupplung oder ein Styroportrichter für die Ausführungen D und DB(S) zum einfachen Dosieren von losem Styropor-Schüttmaterial.

**Sicher in jeder Richtung: Mischwerk mit Rückwärtslauf**

Das hydraulische Mischwerk kann bei Bedarf auch rückwärts betrieben werden. Das ist praktisch, wenn das Mischwerk oder eine Mischung festgefahren ist. Ein Druckbegrenzungsventil gewährleistet dabei jederzeit einen sicheren Überlastschutz.

**Spart Zeit und Aufwand: durchdachtes Wartungskonzept**

Wartung und Service sind für jeden Estrichförderer wichtig. Deshalb wurde insbesondere beim EstrichBoy EC 260 darauf geachtet, dass alle wichtigen Service- und Wartungspunkte gut zugänglich sind. Das durchdachte Karosserie-Konzept mit vergrößertem Hauben-Öffnungswinkel und einem Rückteil sowie Bodenblechen, die abnehmbar sind, erleichtert die Zugänglichkeit zum Motorraum und spart somit Zeit bei Servicearbeiten. Da das Bedienfeld fest verbaut ist, können Service und Inbetriebnahme einfach bei geöffneter Haube durchgeführt werden.

Das Mischwerk hingegen wird statt mechanisch nun voll hydraulisch angetrieben – Riemenwechsel und deren Einstellung gehören damit der Vergangenheit an. Auch die Reinigung des Kühlers wurde nochmals deutlich vereinfacht, sowohl der Innen- und der Außenbereich sind mit wenigen Handgriffen für die Reinigung gut zugänglich.

**Über EstrichBoy und die Marke Brinkmann**

Die Marke Brinkmann gehört seit 2002 zur Putzmeister Gruppe. Die Maschinen werden hier seit der Übernahme kontinuierlich betreut und weiterentwickelt. Die Produktmarke EstrichBoy ist bald 60 Jahren am Markt etabliert und steht für qualitativ hochwertige Estrichförderer.

**Über Putzmeister Mörtelmaschinen**

Die Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH gehört zur Putzmeister Gruppe und ist spezialisiert auf die Entwicklung und Produktion von Mörtelmaschinen und Estrichpumpen. Die dadurch abgedeckten Anwendungsfälle reichen von Zementestrich, Fließestrich und Putz bis zu Spritzbeton, Feinbeton und anderen Spezialanwendungen. Die Putzmeister Mörtelmaschinen beinhaltet die Marken Putzmeister, Brinkmann und Lancy. Produziert wird am Firmensitz in Aichtal, Deutschland, sowie in Floirac (nahe Bordeaux) in Frankreich.

**Über die Putzmeister-Gruppe**

Die Putzmeister Gruppe entwickelt und produziert technisch hochwertige Maschinen in den Bereichen Betonförderung, Autobetonpumpen, Stationäre Betonpumpen, Verteilermaste und Zubehör, Anlagentechnik, Rohrförderung von Industrie-Dickstoffen, Betonspritzen und -Transport im Tunnel und unter Tage, Mörtelmaschinen, Verputzmaschinen, Estrichförderung, Injektion- und Sonderanwendungen. Marktfelder sind die Bauindustrie, Berg- und Tunnelbau, industrielle Großprojekte, Kraft- und Klärwerke sowie Müllverbrennungsanlagen weltweit.

Sitz des Unternehmens ist Aichtal, Deutschland. Mit über 4000 Mitarbeitenden erwirtschaftete das Unternehmen 1 Milliarde Euro Umsatz im Geschäftsjahr 2023.