|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kontakt:** | Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH  Marketing  Max-Eyth-Str. 10  D-72631 Aichtal  Tel.: +49 7127 599-0  Fax: +49 7127 599-140  e-mail: mm@putzmeister.com | **Presse-Information Nr.:**  **Datum:**  **Autor:** | 2053  10.03.2025  Märkert/Schlösinger |

Der TransMix kann Zementestrich jetzt auch im Liegen – zu erleben auf der bauma 2025

Der neue Putzmeister TransMix 5.500 TML mit horizontalem Mischsystem

Aichtal, Februar 2025 – Der neue 5.500 TML mit horizontalem Mischsystem erweitert die erfolgreiche TransMix-Baureihe von Putzmeister. Damit haben Anwender von großen Estrichmengen nun noch mehr Möglichkeiten, das für ihre Bedürfnisse ideale System zu wählen. Von Montag, 07. April, bis Sonntag, 13. April, können Besucher auf der bauma in München den neuen TransMix für Zementestrich live in Halle B6 erleben.

Der leistungsstarke Druckluftförderer für erdfeuchte Zementestriche ist mit seinem Muldeninhalt von 25 m³ bei großen Estrichmengen in seinem Element. Das horizontale System ermöglicht ein noch schnelleres Einrichten auf der Baustelle und macht unabhängig von der Logistik der Beton- und Mischwerke. Durch die einfachere Handhabung auf der Baustelle und die vollautomatische Befüllung lassen sich Material- und Arbeitskosten deutlich einsparen. Zudem wird auch die Verfügbarkeit der Maschine erhöht und die Rüstkosten reduziert. Da die Anlage nicht aufgestellt werden muss, ist auch ihr Einsatz flexibler. Das System arbeitet auch dann zuverlässig, wenn es auf engen Baustellen oder unebenem Boden eingesetzt werden muss.

**Sicher bedienen, flexibel arbeiten**

Das neue TransMix Bedienkonzept überzeugt mit seiner neuen Software und dem Ergonic® 3 Putzmeister User Interface mit optional erhältlichem Touchdisplay. Die Fernbedienung ist beim 5.500 TML serienmäßig dabei. Es lassen sich Rezepturen hinterlegen und über selbstvergebene Rezepturnamen abrufen. Datenerfassung und Belegdruck sind natürlich auch mit dabei. Auch die exakte Dosierung von Zuschlagsstoffen, Binde- und Zusatzmitteln lässt sich einfach und zuverlässig steuern. Die exakte Dosierung von Zuschlagstoffen, Binde- und Zusatzmitteln nach hinterlegten Rezepturen erfolgt automatisch und stellt eine konstant gute Qualität des Estrichs sicher.

**Komfortabel und schnell**

Der hydraulische Antrieb der Schlauchtrommel ermöglicht ein komfortables Einrichten auf der Baustelle. Der Transport von bis zu 100 m Schlauch erfolgt sicher am Fahrzeugheck, die Bedienung bequem per Fernbedienung. Auch die Reinigung geht schnell von der Hand: Dafür sorgen der bewährte Schnellverschluss am Mischkessel, bekannt von der Putzmeister Mixokret-Produktfamilie, sowie der jederzeit anschaltbare Hochdruckreiniger.

**Optimale Fahreigenschaften**

Das robuste Chassis ist ausgerichtet auf die hohe Beanspruchung im harten Baustellenalltag. Mit einer Liftachse und zwei Lenkachsen bietet das Fahrwerk beste Fahreigenschaften und ermöglicht ein einfaches und sicheres Manövrieren, auch an zu schwer zugänglichen Baustellen.

**Ressourcenschonend und kostensparend**

Kurze, effektive Förderwege reduzieren den Materialverlust auf der Baustelle auf ein Minimum. Dadurch entstehen beispielsweise keine Verluste durch zurückgelassenen Sand. Auch fallen keine Kosten für die Entsorgung von Restmengen und Verpackungsmaterial oder für die Reinigung der Baustelle an.

**Unterbrechungsfrei arbeiten**

Das Nachladen von Material oder Binder kann kontinuierlich erfolgen, ganz ohne Arbeitsunterbrechung. Dabei sorgen Rüttler, Belüftungsventile und die hochwertige Innenbeschichtung der Seitenwände für einen stetigen, idealen Materialfluss.

**Volles Programm für jede Anforderung**

Der neue TransMix TML 5.500 TML mit horizontalem Mischsystem für erdfeuchte Estriche erweitert die Putzmeister TransMix-Flotte. Daneben stehen die Fließestrich-Variante TransMix 3.200 TML, ebenfalls mit horizontal arbeitendem System, sowie die TransMix- Fahrzeuge mit Liftsystem für Fließestrich und/oder Schüttdämmung oder erdfeuchten Estrich zur Auswahl.

**Erstklassige Maschine verdient einen erstklassigen Service**

Die erstklassige Technik der Putzmeister-Maschinen wird durch exzellente Serviceleistungen abgerundet. Im Falle eines Falles sind die Putzmeister-Experten schnell vor Ort und unterstützen mit Know-how bei technischen Fragen, speziellen Anwendungen, Wartung, Reparatur und Ersatzteilbeschaffung.

**Über Putzmeister Mörtelmaschinen**

Die Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH gehört zur Putzmeister Gruppe und ist spezialisiert auf die Entwicklung und Produktion von Mörtelmaschinen und Estrichpumpen. Die dadurch abgedeckten Anwendungsfälle reichen von Zementestrich, Fließestrich und Putz bis zu Spritzbeton, Feinbeton und anderen Spezialanwendungen. Die Putzmeister Mörtelmaschinen beinhaltet die Marken Putzmeister, Brinkmann und Lancy. Produziert wird am Firmensitz in Aichtal, Deutschland, sowie in Floirac (nahe Bordeaux) in Frankreich.

**Über die Putzmeister-Gruppe**

Die Putzmeister Gruppe entwickelt und produziert technisch hochwertige Maschinen in den Bereichen Betonförderung, Autobetonpumpen, Stationäre Betonpumpen, Verteilermaste und Zubehör, Anlagentechnik, Rohrförderung von Industrie-Dickstoffen, Betonspritzen und -Transport im Tunnel und unter Tage, Mörtelmaschinen, Verputzmaschinen, Estrichförderung, Injektion- und Sonderanwendungen. Marktfelder sind die Bauindustrie, Berg- und Tunnelbau, industrielle Großprojekte, Kraft- und Klärwerke sowie Müllverbrennungsanlagen weltweit.

Sitz des Unternehmens ist Aichtal, Deutschland. Mit über 4000 Mitarbeitenden erwirtschaftete das Unternehmen 1 Milliarde Euro Umsatz im Geschäftsjahr 2023.