|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Contact :** | Putzmeister Holding GmbH  Commercialisation  Max-Eyth-Str. 10  D-72631 Aichtal  Tél. : +49 7127 599-311  Fax : +49 7127 599-140  E-mail : [marketing@putzmeister.com](mailto:marketing@putzmeister.com) | **Communiqué de presse n° :**  **Date :**  **Auteur :** | 2036  10/02/2025  Marketing |

**Putzmeister présente le modèle d’entrée de gamme polyvalent et maniable M27-4 PL au salon bauma**

Pompe à béton automotrice M27-4 PL – une portée maximale sur deux essieux

**Aichtal, février 2025 – Putzmeister présentera au salon bauma 2025 une machine qui devrait ravir les clients européens : avec une portée de près de 27 mètres sur deux essieux, elle allie maniabilité et confort à un large éventail d’applications. La nouvelle « petite » de Putzmeister sera présentée du 7 au 13 avril sur le stand Putzmeister du salon bauma, dans le hall B6.**

La pompe à béton automotrice M27-4 Performance Line de Putzmeister séduit notamment par ses délais de livraison courts, grâce à sa version standardisée et à son rapport qualité-prix incroyable. Avec son petit empattement, le modèle d’entrée de gamme à deux essieux est très compact, et donc facile à manœuvrer. La pompe est également disponible sur trois essieux pour les marchés où une faible charge sur essieu est importante. Avec son équipement de base complet, la pompe à béton automotrice Putzmeister est homologuée pour l’Europe. Ce modèle d’entrée de gamme est donc particulièrement attrayant pour les clients européens qui souhaitent bénéficier de sa portée impressionnante de 27 mètres.

La M27-4 est dans son élément : sur les petits chantiers, pour le bétonnage de dalles de sol, en milieu urbain, pour le bétonnage de ponts, pour les applications spéciales ou les tuyaux.

**Design compact et léger pour plus de maniabilité et de charge utile**

La M27-4 se distingue par son design léger et compact. Cela offre non seulement une bonne manœuvrabilité de la pompe à béton automotrice, mais permet également de transporter les mâts de distribution les plus longs sur deux essieux.

Le châssis robuste TRC est équipé de jambes télescopiques hydrauliques qui permettent d’installer facilement la machine et de la stabiliser.

Un plateau continu de 3,10 mètres de long et le concept modulaire offrent un volume de rangement élevé. Le montage des pièces rapportées est très simple et permet de disposer d’un espace suffisant pour les magasins, les étagères ou les compartiments de rangement. L’accessibilité à tous les composants importants facilite également le travail.

**Stabilisation en continu** **pour des utilisations variées**

La stabilisation flexible et continue constitue la solution idéale pour presque tous les chantiers, car elle offre la combinaison idéale de surface de stabilisation et de portée de la flèche. L’Ergonomic® 3 et l’iSC light (Intelligent Set-up Control) permettent de se placer dans un grand nombre de positions, de la stabilisation zéro à la stabilisation complète. Le système de sécurité réduit considérablement les largeurs d’appui sans compromettre la stabilité.

**Portée flexible pour un large éventail d’applications**

Le mât à 4 bras avec pliage en Z compact est encore plus flexible et très facile à utiliser grâce à l’angle A de 100° et à l’extension. Avec une portée verticale de 26,40 mètres, une portée horizontale de 22,50 mètres et une hauteur de déploiement de 6,70 mètres, la machine est incroyablement polyvalente.

**Ergonomie et sécurité pour un travail optimal**

La 27-4 offre un niveau de sécurité élevé de série, notamment grâce à la stabilisation T0 située sous le plateau continu, aux grands marchepieds et à un concept d’éclairage bien pensé. À cela s’ajoutent le chargeur qui peut être abaissé hydrauliquement à la bonne hauteur de travail, une main courante, le mécanisme de sécurité sur la trémie et bien plus encore.

**Commande Ergonic® 3 pour une plus grande facilité d’utilisation**

Ergonic® 3 permet de manipuler la machine de manière simple, rapide et sûre, à l’instar de tous les produits Putzmeister. L’utilisation intuitive, la structure de menu claire et la disposition cohérente des fonctions sur l’écran assurent un travail efficace et des réactions rapides. La vue d’ensemble complète de l’état de la machine (y compris les vannes, les capteurs et les LED sur les fusibles) garantit un contrôle complet. De plus, la gestion détaillée des erreurs permet aux machinistes de détecter et de résoudre rapidement les pannes, souvent même sans l’intervention d’un technicien de Putzmeister.

Un mode d’urgence à plusieurs niveaux garantit le bon fonctionnement de la machine, même dans les conditions les plus difficiles et dans la très grande majorité des cas.

**Performance Line** **: un équipement de série synonyme de haut de gamme**

La M27-4 PL est livrée avec une pompe à béton Putzmeister 11 H, laquelle présente un débit de 110 m3/h et une pression de refoulement de 78 bars. Elle est équipée du système de commande Ergonic® avec commande à distance par câble, de conduites de transport à 2 couches, d’un vibreur, d’un réservoir d’eau de 500 l, d’un éclairage du point de contrôle, d’un pare-éclaboussures rabattable, d’un manomètre centralisé, de parois latérales rabattables des deux côtés, d’un nettoyeur haute pression, d’une protection anti-encastrement à l’arrière, des services connectés et bien plus encore, de sorte que tous les besoins sont satisfaits.

**À propos du groupe Putzmeister**

Le groupe Putzmeister développe et produit des machines de haute qualité technique dans les domaines du transport de béton, des pompes à béton automobiles, des pompes à béton stationnaires, des mâts de distribution et des accessoires, de la technique d’installation, du transport de tubes pour les matériaux épais industriels, des pulvérisateurs et du transport de béton dans les tunnels et souterrains, des machines à mortier, des machines à crépir, du transport de chapes, des applications d’injection et spéciales. Les segments de marché sont l’industrie de la construction, l’exploitation minière et le creusement de tunnels, les grands projets industriels, les centrales électriques et d’épuration ainsi que les installations d’incinération des déchets dans le monde entier.

Le siège social de la société est situé à Aichtal, en Allemagne. Avec plus de 4000 employés, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros au cours de l’exercice 2023.