|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Contact:** | Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH  Marketing department  Max-Eyth-Str. 10  D-72631 Aichtal  Tel.: +49 7127 599-0  Fax: +49 7127 599-140  e-mail: [mm@putzmeister.com](mailto:mm@putzmeister.com) | **Press release no:**  **Date:**  **Editor:** | 2055  2025-02-10  Marketing |

Putzmeister presenta el exitoso regreso del EstrichBoy DC 260 en la feria bauma

La leyenda sigue viva: el clásico EstrichBoy DC 260, completamente rediseñado

Aichtal, febrero de 2025 – El nuevo EstrichBoy DC 260 es una evolución consecuente del legendario clásico de la marca Brinkmann de Putzmeister. En su nuevo desarrollo se ha dado prioridad a la facilidad de uso, la durabilidad y la facilidad de mantenimiento. Con numerosas opciones de configuración orientadas a la práctica, está preparado para todas las exigencias de la obra y convence por su alta eficiencia y rentabilidad. Desde el lunes 7 de abril hasta el domingo 13 de abril, los visitantes podrán experimentar en directo el regreso del EstrichBoy en la feria bauma de Múnich, en el pabellón B6.

Más funcional, más fácil de mantener y de reparar, más sencillo: el nuevo EstrichBoy convence en todos los aspectos. Transporta todo tipo de soleras húmedas: por ejemplo, soleras de cemento, soleras de sulfato de calcio (anhidrita), soleras de magnesia o suelos vibrados (dependiendo de la consistencia). Su alto rendimiento garantiza una enorme eficiencia. La tecnología de calidad made in Germany se complementa con un servicio de primera clase con una red de distribuidores que cubre todo el territorio y con cursos de formación práctica para usuarios y técnicos en la Academia Putzmeister.

Potente como el DC260/45, aún más potente como el DC260/55

El nuevo EstrichBoy está disponible en dos versiones de motor: el modelo DC260/45, con el económico motor Deutz TD 2.2 L3 de 3 cilindros y 36,4 kW de potencia y un caudal máximo de 5 m3/h. El modelo DC260/55 es la alternativa más potente, con 44,5 kW de potencia y un caudal de hasta 5,2 m3/h. Además, para ambas motorizaciones existe la variante B, es decir, con alimentador, y la variante BS con alimentador y rascador. Con la opción BluePower, el número de revoluciones del motor puede ajustarse en cinco niveles. La pantalla muestra si se está ahorrando combustible o si se está alcanzando la potencia máxima del EstrichBoy.

Todas las variantes de la máquina cumplen la normativa de emisiones Stage V vigente y los estrictos requisitos de insonorización. Por lo tanto, están perfectamente preparadas para el futuro. El EstrichBoy puede utilizarse en cualquier lugar de la UE y Suiza. Gracias a su conformidad con la norma TRGS 554, puede utilizarse sin problemas en zonas (parcialmente) cerradas.

Con una carga de tracción de tan solo 1.900 kg en la variante con alimentador y rascador, el EstrichBoy DC 260 es el transportador de solados más ligero de su clase de potencia en el mercado. Esto ofrece a los usuarios más posibilidades a la hora de elegir los vehículos de tracción. La máquina también viene equipada de serie con una argolla de grúa para facilitar su desplazamiento en la obra mediante grúa.

Claro, robusto y aún más fácil de manejar

El concepto de manejo se ha revisado por completo y ahora es aún más fácil de utilizar. Todos los elementos de manejo y visualización se han agrupado en un único lugar. De este modo, el operario lo tiene todo a la vista en todo momento. La combinación de interruptores robustos y el teclado de eficacia probada aúna las ventajas de ambos sistemas de manejo y está, por tanto, perfectamente adaptada a las exigencias del día a día en la obra. Esto permite manejar la máquina de forma sencilla e intuitiva y evita eficazmente los errores de manejo y, por tanto, los tiempos de inactividad de la máquina.

La pantalla de alta resolución, que incluye una conexión USB para actualizaciones de software, es de nuevo diseño. Protegida por un cristal blindado resistente a la suciedad, está diseñada para soportar las duras exigencias del día a día en la obra. Durante el desarrollo, se prestó especial atención a una visualización clara y a una navegación por los menús sencilla y lógica. Los nuevos menús de servicio ofrecen información adicional y aumentan la comodidad de uso.

Más opciones, más posibilidades

Opcionalmente se puede elegir un sistema telemático que, mediante la monitorización online de importantes parámetros operativos y de la máquina, aumenta la efectividad y los tiempos de funcionamiento, en particular gracias al acceso remoto del personal de servicio de Putzmeister en caso de avería.

La protección antirrobo integrada proporciona seguridad adicional. Otras opciones son, entre otras, un faro de trabajo con potentes LED, una estructura de silo, un acoplamiento para camión o una tolva de poliestireno para los modelos D y DB(S) para facilitar la dosificación de material de poliestireno suelto a granel.

Seguro en cualquier dirección: mezclador con marcha atrás

El mezclador hidráulico también puede funcionar marcha atrás si es necesario. Esto resulta práctico cuando el mezclador o una mezcla se han atascado. Una válvula limitadora de presión garantiza en todo momento una protección segura contra sobrecargas.

Ahorra tiempo y esfuerzo: concepto de mantenimiento bien pensado

El mantenimiento y el servicio son importantes para cualquier transportador de solado. Por eso, en el caso del EstrichBoy EC 260 en particular, se ha procurado que todos los puntos importantes de servicio y mantenimiento sean fácilmente accesibles. El ingenioso diseño de la carrocería, con un ángulo de apertura de la capota ampliado y una parte trasera, así como chapas de suelo desmontables, facilita el acceso al compartimento del motor y ahorra tiempo en las tareas de mantenimiento. Dado que el panel de control está instalado de forma fija, el mantenimiento y la puesta en marcha pueden realizarse fácilmente con el capó abierto.

Por otro lado, el mecanismo de mezcla ahora es totalmente hidráulico en lugar de mecánico, por lo que el cambio y ajuste de correas son cosa del pasado. La limpieza del radiador también se ha simplificado considerablemente, y tanto la parte interior como la exterior son fácilmente accesibles para su limpieza en pocos pasos.

Sobre EstrichBoy y la marca Brinkmann

La marca Brinkmann pertenece al Grupo Putzmeister desde 2002. Desde la adquisición, las máquinas han sido supervisadas y desarrolladas continuamente. La marca de productos EstrichBoy lleva casi 60 años establecida en el mercado y es sinónimo de transportadores de solado de alta calidad.

Acerca de Putzmeister Mörtelmaschinen

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH pertenece al Grupo Putzmeister y está especializada en el desarrollo y la producción de máquinas de mortero y bombas de pavimento. Las aplicaciones que cubre van desde pavimentos de cemento, pavimentos autonivelantes y enlucido hasta hormigón proyectado, hormigón fino y otras aplicaciones especiales. Las máquinas de mortero de Putzmeister incluyen las marcas Putzmeister, Brinkmann y Lancy. La producción se lleva a cabo en la sede de la empresa en Aichtal, Alemania, así como en Floirac (cerca de Burdeos), Francia.

Acerca del Grupo Putzmeister

El Grupo Putzmeister desarrolla y produce maquinaria de alta calidad técnica en los ámbitos de bombeo de hormigón, bombas de hormigón automáticas, bombas de hormigón estacionarias, mástiles distribuidores y accesorios, tecnología de sistemas, bombeo de tubos para materiales espesos industriales, proyección y transporte de hormigón en túneles y subterráneos, máquinas de mortero, máquinas de enlucido, bombeo de solado, inyección y aplicaciones especiales. Los mercados son la industria de la construcción, la minería y la construcción de túneles, grandes proyectos industriales, centrales eléctricas y depuradoras, así como plantas de incineración de residuos en todo el mundo.

La sede de la empresa se encuentra en Aichtal, Alemania. Con más de 4000 empleados, la empresa generó una facturación de 1000 millones de euros en el ejercicio 2023.